
**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG T02**

**Thông số kỹ thuật**:

Nguồn: 12DC – 30mA

Khoảng cách đọc thẻ: ≤ 5cm

Hỗ trợ 3000 người dùng

Hoạt động ở nhiệt độ: - 20oC – 70oC

Kích thước: 140x70x16mm(cao - rộng - dày)

**Các cài đặt:** mật khẩu chương trình 881122

Tắt đèn bàn phím: nhấn \*44332211# ( khi nhấn thì bàn phím sẻ sáng)

 Mở đèn bàn phím: nhấn \*11223344#

Mật khẩu mở cửa mặc định: 7890 đèn sang xanh lá khi cửa mở

Thay đổi mật khẩu mở cửa: \*881122#9 mật khẩu mới(4 ký tự)#

Ví dụ: thay đổi mật khẩu mở cửa là 1234 ta nhấn: \*881122#91234#

Thêm thẻ người dùng:

\*881122#1 🡪 đọc thẻ 🡪nhấn \* để thoát cài đặt

Hoặc \*881122#1 🡪 mã thẻ(0001-3000)# 🡪 đọc thẻ 🡪 nhấn \* để thoát cài đặt

Xóa thẻ người dùng:

\*881122#4 🡪 đọc thẻ

Hoặc \*881122#4 🡪 mã thẻ(0001-3000) #

Hoặc \*881122#4 🡪 số thẻ trên thẻ( 10 số)

Xóa tất cả các thẻ: \*881122#5 🡪881122#

Chỉnh thời gian mở cửa: \*881122#7(0-255 giây)#

Ví dụ: chỉnh thời gian mở cửa 30 giây ta nhấn: \*881122#730#

Cài đặt về mặc định: \*881122#8881122#

Thay đổi mật khẩu chương trình: \*881122#0 mật khẩu mới(1-8 số)# mật khẩu mới#

**12VDC**

**T02**

**NC**

**COM**

**GND**

**Nam Châm**